<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<RSLogix5000Content SchemaRevision="1.0" SoftwareRevision="36.00" TargetName="UDT_ALARMS_MCM" TargetType="DataType" ContainsContext="true" ExportDate="Mon Jun 02 20:36:47 2025" ExportOptions="NoRawData L5KData DecoratedData Context Dependencies ForceProtectedEncoding AllProjDocTrans">
<Controller Use="Context" Name="BaseProgram">
<DataTypes Use="Context">
<DataType Use="Target" Name="UDT_ALARMS_MCM" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Communication_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Ethernet Communication Faulted]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="EStop_PB_Pressed" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Emergency PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="UPS_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Uninterrupted Power Supply Fault]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="UPS_Battery_On" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" BitNumber="3" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Uninterrupted Power Supply Battery]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="UPS_Battery_Low" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" BitNumber="4" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Uninterrupted Power Supply Battery Low]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Fire_Relay_De_Energized" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" BitNumber="5" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Fire Interface De-energized]]>
</Description>
</Member>
</Members>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_AOI_MCM" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="AOI" DataType="AOI_MCM" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="HMI" DataType="UDT_HMI_MCM" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="CTRL" DataType="UDT_CTRL_MCM" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
</Members>
<Dependencies>
<Dependency Type="AddOnInstructionDefinition" Name="AOI_MCM"/>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_HMI_MCM"/>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_CTRL_MCM"/>
</Dependencies>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_CTRL_MCM" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="CMD" DataType="UDT_CTRL_MCM_CMD" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Command To MCM]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="STS" DataType="UDT_CTRL_MCM_STS" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Status From MCM]]>
</Description>
</Member>
</Members>
<Dependencies>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_CTRL_MCM_CMD"/>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_CTRL_MCM_STS"/>
</Dependencies>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_CTRL_MCM_CMD" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M0" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="EStop_Actuated" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M0" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Emergency Stop Actuated]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Started" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M0" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[MCM]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Maintenance_Mode" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M0" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[In Maitenance Mode]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Jam_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M0" BitNumber="3" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Conveyor is Jammed]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Communication_Was_Faulted" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M0" BitNumber="4" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Ethernet Communication was Faulted]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="VFD_Was_Faulted" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M0" BitNumber="5" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD Was Faulted]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="EStop_Was_Actuated" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M0" BitNumber="6" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Emergency Stop was Actuated]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Log" DataType="STRING" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Log]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M9" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Acknowledge_Log" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M9" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Acknowledge Log]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="All_Unacknowledge_Log" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M9" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[All Unacknowledge Logs]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="VFD_Faulted" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M9" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD Faulted]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Communication_Faulted" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M9" BitNumber="3" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Ethernet Communication Faulted]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Log_Quantity" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Log Quantity]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M15" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="VFD_In_Power_Saving_Mode" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M15" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD in Power Saving Mode]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Encoder_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M15" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Encoder Faulted or Conveyor is running at Low Speed]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="LAP_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M15" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Low Air Pressure PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="LAP_PB_LT" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M15" BitNumber="3" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Low Air Pressure PushButton Light]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Start_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M15" BitNumber="4" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Start PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Stop_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M15" BitNumber="5" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Stop PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="VFD_Fault_Reset_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M15" BitNumber="6" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD Fault Reset PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Jam_Restart_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M15" BitNumber="7" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Jam Reset PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M24" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="EStop_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M24" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Emergency Stop PushButton]]>
</Description>
</Member>
</Members>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_CTRL_MCM_STS" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M0" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="EStopped" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M0" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Emergency Stopped]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Maintenance_Mode" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M0" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[In Maitenance Mode]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="System_Started" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M0" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[The System is Started]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="VFD_Faulted" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M0" BitNumber="3" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD Faulted]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Jam_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M0" BitNumber="4" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Conveyor Jammed]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Communication_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M0" BitNumber="5" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Ethernet Communication Faulted]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Log" DataType="STRING" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Log]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Acknowledge_Log" DataType="STRING" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Acknowledge Log]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M9" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="All_Unacknowledge_Log" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M9" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[All Unacknowledged Logs]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Start_Request" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M9" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[System Start Requested]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Log_Quantity" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Log Quantity]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M13" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Encoder_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M13" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Encoder Faulted or Conveyor is running at Low Speed]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="LAP_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M13" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Low Air Pressure PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="LAP_PB_LT" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M13" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Low Air Pressure PushButton Light]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Start_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M13" BitNumber="3" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Start PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Stop_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M13" BitNumber="4" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Stop PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="VFD_Fault_Reset_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M13" BitNumber="5" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD Fault Reset PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Jam_Restart_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M13" BitNumber="6" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Jam Restart PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="EStop_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M13" BitNumber="7" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Emergency Stop PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M22" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Unacknowldge_All" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M22" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Unacknowledge all Alarms]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Aknowledgement_ID" DataType="STRING" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Aknowledgement ID]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M25" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Setup_Speeds" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_M25" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Set Up Speeds of Conveyors]]>
</Description>
</Member>
</Members>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_HMI_MCM" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="Name" DataType="STRING" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[MCM Name]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Alarm" DataType="UDT_ALARMS_MCM" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[MCM Alarms]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Color" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Color Animation]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_HMI_MC3" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Start_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_HMI_MC3" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Start PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Start_PB_LT" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_HMI_MC3" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Start PushButton Light]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Stop_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_HMI_MC3" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Stop PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Stop_PB_LT" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_HMI_MC3" BitNumber="3" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Stop PushButton  Light]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="VFD_Reset_PB_Pressed" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_HMI_MC3" BitNumber="4" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD Fault Reset PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Jam_Reset_PB_Pressed" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_HMI_MC3" BitNumber="5" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD Jam Reset PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="LAR_PB_Pressed" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_HMI_MC3" BitNumber="6" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Low Air Preasure Reset PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="System_Fault_Present" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_HMI_MC3" BitNumber="7" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[There is Fault in a System]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_HMI_MC12" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Beacon_Light" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_HMI_MC12" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Beacon Light]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Communication_Fault_Reset_Button" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_HMI_MC12" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Communication Fault Reset Button]]>
</Description>
</Member>
</Members>
<Dependencies>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_ALARMS_MCM"/>
</Dependencies>
</DataType>
</DataTypes>
</Controller>
</RSLogix5000Content>
