<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<RSLogix5000Content SchemaRevision="1.0" SoftwareRevision="36.00" TargetName="UDT_ALARMS_VFD" TargetType="DataType" ContainsContext="true" ExportDate="Mon Jun 09 22:57:29 2025" ExportOptions="NoRawData L5KData DecoratedData Context Dependencies ForceProtectedEncoding AllProjDocTrans">
<Controller Use="Context" Name="BaseProgram">
<DataTypes Use="Context">
<DataType Use="Target" Name="UDT_ALARMS_VFD" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Communication_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Ethernet Communication is Faulted]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Disconnected" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Disconnected VFD]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="VFD_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD Faulted]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Safe_Off_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" BitNumber="3" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD Safety Torque Fault]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="VFD_Reset_Required" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" BitNumber="4" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD Reset Required]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Communication_Fault_Reset_Required" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" BitNumber="5" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Ethernet Comunication Fault Reset Required]]>
</Description>
</Member>
</Members>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_AOI_VFD" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="AOI" DataType="AOI_VFD" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="HMI" DataType="UDT_HMI_VFD" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="CTRL" DataType="UDT_CTRL_VFD" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
</Members>
<Dependencies>
<Dependency Type="AddOnInstructionDefinition" Name="AOI_VFD"/>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_HMI_VFD"/>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_CTRL_VFD"/>
</Dependencies>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_CTRL_VFD" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="CMD" DataType="UDT_CTRL_VFD_CMD" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="STS" DataType="UDT_CTRL_VFD_STS" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
</Members>
<Dependencies>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_CTRL_VFD_CMD"/>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_CTRL_VFD_STS"/>
</Dependencies>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_CTRL_VFD_CMD" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V0" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Start" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V0" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Start the Conveyor Locally in Auto Mode]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Stop_Require_Start" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V0" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Stops the Motor
, requires Start command to Restart]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Stop_Auto_Restart" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V0" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Stops the Motor, which will restart automatically when False]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Jammed" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V0" BitNumber="3" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Conveyor]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Disable" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V0" BitNumber="4" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Conveyor]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Run_Up_Enabled" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V0" BitNumber="5" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[When Downstream Conveyors are Stopped, Conveyor keeps running unill Discharge PE is Blocked]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Power_Saving_Mode_ON" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V0" BitNumber="6" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD
is in Power Saving Mode]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Interlock" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V0" BitNumber="7" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Downstream is Running]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V9" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Stopped_By_Stop_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V9" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Conveyor
Stopped by Station Stop PushButton]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Log" DataType="STRING" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Log]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Acknowledge_Log" DataType="STRING" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Acknowledge Log]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V13" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Full" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V13" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Conveyor]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Encoder_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V13" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Encoder Faulted or Conveyor is Running at Low Speed]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Speed_FPM" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Speed in Feet per Minute]]>
</Description>
</Member>
</Members>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_CTRL_VFD_STS" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V0" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Running" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V0" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Running]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="VFD_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V0" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD Faulted]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Communication_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V0" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Ethernet Communication Faulted]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Interlock" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V0" BitNumber="3" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Downstream Conveyor is Running]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Current_Speed" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Current Speed of Conveyor in FPM]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Requested_Speed" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Requested Speed of Conveyor in FPM]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V7" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="In_Power_Saving_Mode" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V7" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[In Power Saving Mode]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Maintenance_Mode" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V7" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[In Maintenance Mode]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="MCM_Started" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V7" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[MCM Started]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="EStopped" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V7" BitNumber="3" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Conveyor Emergency Stopped]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Jammed" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V7" BitNumber="4" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Conveyor]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Full" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V7" BitNumber="5" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Conveyor]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Enabled" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V7" BitNumber="6" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Conveyor]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Local_Stopped" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V7" BitNumber="7" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Conveyor is Stopped Locally]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Log" DataType="STRING" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Log]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V17" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Encoder_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V17" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Encoder Faulted or Conveyor is Running at Low Speed]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="MCM_JR_PB_Pressed" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V17" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Jam Reset PushButton Pressed on MCM]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Disabled" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V17" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Conveyor]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="MCM_Start_PB_Pressed" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V17" BitNumber="3" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Start PushButton Pressed on MCM]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="MCM_EStop_PB_Pressed" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_V17" BitNumber="4" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Emergency Stop PushButton Pressed on MCM]]>
</Description>
</Member>
</Members>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_HMI_VFD" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="Alarm" DataType="UDT_ALARMS_VFD" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD Alarms]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Maintenance" DataType="UDT_MAINTENANCE_VFD" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD Maintenance Mode]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="STATE" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Color Animation]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Speed_At_60Hz" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Speed of Conveyor at 60hz frequency to calculate ratio]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Amperage" DataType="INT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Output Amperage]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Voltage" DataType="INT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Output Voltage]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Frequency" DataType="INT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Output Frequency]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="FPM" DataType="INT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Conveyor FPM]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Speed" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Adjustable Full Speed from SCADA]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Communication_Fault_Code" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD Ethernet Communication Fault Code]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="VFD_Fault_Code" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[VFD Fault Code]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Last_VFD_Fault_Code" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Last VFD Fault Code]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Power_Save_Time" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="DISC" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Color Animation]]>
</Description>
</Member>
</Members>
<Dependencies>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_ALARMS_VFD"/>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_MAINTENANCE_VFD"/>
</Dependencies>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_MAINTENANCE_VFD" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_MAINTE0" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Maintenance_Mode" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_MAINTE0" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Maint Mode Activated]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Start_PB_Pressed" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_MAINTE0" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Maintenance Mode Start PushButton
Pressed]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Stop_PB_Pressed" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_MAINTE0" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Maintenance Mode Stop PushButton Pressed]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Jog_PB_Pressed" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_MAINTE0" BitNumber="3" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Maintenance Mode Jog PushButton Pressed]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Direction_PB_Pressed" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_MAINTE0" BitNumber="4" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Conveyor Direction Command Toggle Button Pressed]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Conveyor_Run_LT" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_MAINTE0" BitNumber="5" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Light when Conveyor is Running]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Stop_LT" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_MAINTE0" BitNumber="6" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Light when Conveyor is Running]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Conveyor_Speed" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Speed Of Conveyor In Maintenance Mode]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_MAINTE9" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Jog_LT" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_MAINTE9" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Light when Maintenance in Jog Mode]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Direction_LT" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_MAINTE9" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Light Direction indicator of Maintenance]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Bypas_PB" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_MAINTE9" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Bypas_PB_LT" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_MAINTE9" BitNumber="3" ExternalAccess="Read/Write"/>
</Members>
</DataType>
</DataTypes>
</Controller>
</RSLogix5000Content>
