<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<RSLogix5000Content SchemaRevision="1.0" SoftwareRevision="36.00" TargetName="UDT_AOI_PB_CHUTE" TargetType="DataType" ContainsContext="true" ExportDate="Fri Jun 13 15:52:24 2025" ExportOptions="NoRawData L5KData DecoratedData Context Dependencies ForceProtectedEncoding AllProjDocTrans">
<Controller Use="Context" Name="PB_CHUTE">
<DataTypes Use="Context">
<DataType Use="Target" Name="UDT_AOI_PB_CHUTE" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="AOI" DataType="AOI_PB_CHUTE" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="HMI" DataType="UDT_HMI_PB_CHUTE" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="CTRL" DataType="UDT_CTRL_PB_CHUTE" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
</Members>
<Dependencies>
<Dependency Type="AddOnInstructionDefinition" Name="AOI_PB_CHUTE"/>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_HMI_PB_CHUTE"/>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_CTRL_PB_CHUTE"/>
</Dependencies>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_CTRL_PB_CHUTE" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="CMD" DataType="UDT_CTRL_PB_CHUTE_CMD" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="STS" DataType="UDT_CTRL_PB_CHUTE_STS" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
</Members>
<Dependencies>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_CTRL_PB_CHUTE_CMD"/>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_CTRL_PB_CHUTE_STS"/>
</Dependencies>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_CTRL_PB_CHUTE_CMD" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_P0" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Full" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_P0" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Half_Full" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_P0" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Jam_At_Sorter" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_P0" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write"/>
</Members>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_CTRL_PB_CHUTE_STS" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_P0" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Enabled" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_P0" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Half_Full" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_P0" BitNumber="1" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Full" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_P0" BitNumber="2" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Full_PE_Blocked" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_P0" BitNumber="3" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Jam_At_Sorter" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_P0" BitNumber="4" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Log" DataType="STRING" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
</Members>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_HMI_PB_CHUTE" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="STATE" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Disabled - 0 || 
Enabled - 1 ||
Half Full - 2 ||
Full - 3 ||
Jam - 4]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Alarms" DataType="UDT_ALARMS_PB_CHUTE" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_HMI_PB2" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Enable_Chute_Pressed" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_HMI_PB2" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write"/>
</Members>
<Dependencies>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_ALARMS_PB_CHUTE"/>
</Dependencies>
</DataType>
</DataTypes>
</Controller>
</RSLogix5000Content>
