<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<RSLogix5000Content SchemaRevision="1.0" SoftwareRevision="36.00" TargetName="UDT_ALARMS_SIO_FIO" TargetType="DataType" ContainsContext="true" ExportDate="Mon Jun 09 23:00:40 2025" ExportOptions="NoRawData L5KData DecoratedData Context Dependencies ForceProtectedEncoding AllProjDocTrans">
<Controller Use="Context" Name="BaseProgram">
<DataTypes Use="Context">
<DataType Use="Target" Name="UDT_ALARMS_SIO_FIO" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Communication_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_ALARMS0" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Ethernet Communication Faulted]]>
</Description>
</Member>
</Members>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_AOI_SIO_FIO" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="AOI" DataType="AOI_SIO_FIO" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="HMI" DataType="UDT_HMI_SIO_FIO" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="CTRL" DataType="UDT_CTRL_SIO_FIO" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
</Members>
<Dependencies>
<Dependency Type="AddOnInstructionDefinition" Name="AOI_SIO_FIO"/>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_HMI_SIO_FIO"/>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_CTRL_SIO_FIO"/>
</Dependencies>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_CTRL_SIO_FIO" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="STS" DataType="UDT_CTRL_SIO_FIO_STS" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
</Members>
<Dependencies>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_CTRL_SIO_FIO_STS"/>
</Dependencies>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_CTRL_SIO_FIO_STS" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_S0" DataType="SINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="true" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="Communication_Fault" DataType="BIT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" Target="ZZZZZZZZZZUDT_CTRL_S0" BitNumber="0" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Ethernet Communication Faulted]]>
</Description>
</Member>
</Members>
</DataType>
<DataType Use="Target" Name="UDT_HMI_SIO_FIO" Family="NoFamily" Class="User">
<Members>
<Member Name="Name" DataType="STRING" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[FIO Name]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Alarm" DataType="UDT_ALARMS_SIO_FIO" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[SIO/FIO Alarms]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Color" DataType="DINT" Dimension="0" Radix="Decimal" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[Color of Animations]]>
</Description>
</Member>
<Member Name="Description" DataType="STRING" Dimension="16" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write"/>
<Member Name="IP_Address" DataType="STRING" Dimension="0" Radix="NullType" Hidden="false" ExternalAccess="Read/Write">
<Description>
<![CDATA[IP Address]]>
</Description>
</Member>
</Members>
<Dependencies>
<Dependency Type="DataType" Name="UDT_ALARMS_SIO_FIO"/>
</Dependencies>
</DataType>
</DataTypes>
</Controller>
</RSLogix5000Content>
